Poznań, dnia 2016-02-25

EZ/350/17/2016/…………….

**Wg rozdzielnika**

**Do wszystkich uczestników postepowania i zainteresowanych**

Dotyczy: **Remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku poklasztornego na hostel dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Poznań ul. Łąkowa 3 [350/17/2016]**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż poniżej odpowiada się na pytania do siwz, dokonuje się modyfikacji specyfikacji i przedłuża się terminy postępowania

Odpowiedzi na pytania.

1. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia, zgodnie z załączonym do SIWZ rysunkiem nr 04 technologia, nie wchodzi w zakres prac. **ODPOWIEDŹ:** Dostawa wyposażenia ujętego na rysunku 04 – technologia nie wchodzi w zakres prac.
2. Prosimy o podanie parametrów platformy dla niepełnosprawnych. W związku z rozbieżnościami na rysunkach, prosimy o określenie toru jazdy platformy (czy od strony ściany zewnętrznej, czy poręczy) oraz podanie szerokości schodów. **ODPOWIEDŹ:** Wymiar platformy w rzucie 700x750mm, szerokość biegu schodów 127cm, mocowanie na ścianie wewnętrznej – jak w projekcie wykonawczym.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić montaż blatów umywalkowych, z granitu polerowanego gr. 4 cm (szary pieprz z solą) w pom. nr 14 i 24. **ODPOWIEDŹ:** Tak, należy uwzględnić w ofercie, patrz punkt 9 - ponizej
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić montaż luster wklejanych na całą szerokość ściany w pomieszczeniach łazienek. Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów, ilości i wymiarów luster. **ODPOWIEDŹ:** Tak, należy uwzględnić w ofercie, patrz punkt 9 - ponizej
5. Czy w niniejszym postępowaniu wiążące są przedmiary robót, czy dokumentacja projektowa? **ODPOWIEDŹ:** Wiążące są zarówno przedmiary jak i dokumentacja projektowa. Zamawiający przewiduje rozliczenie robót w formie kosztorysu powykonawczego i dlatego też załącznikiem do oferty musi być skrócony kosztorys ofertowy, stanowiący bazę wyjściową do rozliczania wykonanych prac. Ponadto Zamawiający przewiduje udzielenie, w razie wystąpienia konieczności, zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót Oferent zawiadomi Zamawiającego, a Zamawiający wprowadzi zmiany w przedmiarach i zawiadomi o tym fakcie wszystkich Zainteresowanych.
6. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej? **ODPOWIEDŹ:** Kosztorysy w formie uproszczonej.
7. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty zestawienia materiałów instalacji teletechnicznych, zgodnie z zał. do SIWZ tabelą 1 (w opisie PB teletechnika)? **ODPOWIEDŹ:** Nie.
8. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych w wersji ath. **ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie posiada tego przedmiaru w formacie ath.

Poniższy pkt 9 – odnosi się do pkt 3 i 4.

1. Wprowadza się do przedmiaru robót ogólnobudowlanych
2. pozycja 108 - dostawa i montaż do ściany kamiennych blatów pod umywalki, z płyt granitowych gr 4cm. Ilość – 3 sztuki, wymiary 180x60cm – 2 sztuki, 200x60cm – 1 sztuka.
3. pozycja 109 - dostawa i montaż do ściany luster z fazowanego szkła, lustra gr. 5mm, srebrne. Ilość – 2 sztuki , wymiary 180x60cm – 1 sztuka, 200x60cm – 1 sztuka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie kwestii wykończenia ścian pokoi hostelowych boazerią z listew MDF. Zgodnie z przedmiarem, boazerią należy wykończyć ściany na wysokości 2,60 m, natomiast na rys. nr 11 „Kolorystyka wnętrz” pokazano boazerię o wys. 0,92 m. Prosimy o stosowne wyjaśnienia oraz potwierdzenie ilości boazerii, jaką należy ująć w wycenie.

2. Prosimy o wyjaśnienie kwestii wykończenia ścian pokoi hostelowych fototapaetą laminowaną. Zgodnie z przedmiarem, przyjęto 30 % powierzchni ścian nad panelami boazeryjnymi, natomiast jest to rozbieżne z rys. nr 11 „Kolorystyka wnętrz”, na którym określono konkretne szerokości fototapet (grafiki o różnych odcieniach kolorystycznych): 1,40 m, 1,70 m, 1,20 m, 3,20 m, 1,50 m, 1,50 m, 1,80 m. Prosimy o stosowne wyjaśnienia oraz potwierdzenie ilości fototapety, jaką należy ująć w wycenie.

Odpowiedź na pytania 1 i 2 :

Wysokość boazerii zgodnie z projektem 0,92cm. Fototapeta zgodnie z rysunkiem 11 projektu. Należy zmienić przedmiar robót ogólnobudowlanych w ten sposób, że :

Pozycja 59 – ma być 122,27m2

Pozycja 60 – ma być 122,27m2

Pozycja 61 – ma być 208,66mb

Pozycja 96 – ma być 675,51m2

Pozycja 97 – ma być 675,51m2

Pozycja 99 – ma być 675,51m2

Pozycja 101 – ma być 675,54m2

Pozycja 103 – ma być 24,60m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

*Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa*

*dr n.med. Józef J. Mazurek*

*Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax …698*