**3. Wykaz mebli jednostkowych do pomieszczeń różnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  |  | **wymiary zew.** |  |  |
|  | **nazwa** | **oznaczenie** | **szer/gł/wys** | **ilość** | **opis** |
| 1 | kontener | K | 35/40/72 | 1 | Kontener na kółkach, blat grubości 24 mm - laminat twardy biały błyszczący, drzwiczki frontowe MDF biały lakierowany - zaokrąglone, korpus MDF biały laminowany. Uchwyty i budowa jak meble istnejące. Wewnątrz jedna półka ze światłem 2 x 30 cm. |
| 2 | szafka wisząca | P | 77,5/35/49,5 | 1 | Górny wieniec 24 mm, dwudrzwiowa, zamykana, jedna półka, montaż we wnęce istniejących mebli na istniejącej listwie montażowej. Konieczny dokładny własny pomiar. Wymiar szerokości wnęki. |
| 3 | Szafka stojąca | S | 80/35/135 | 1 | Szafka na środki czystości. Dwie półki, kolor buk, drzwi żaluzjowe suwane pionowo, minimalne światło półek 3 x 33 cm. Na nóżkach 10 cm. |
| 4 | półka | P | 120/40/30 | 1 | Półka wisząca z boczkami konstrukcyjnymi 30x40 na końcach, ścianką tylną i przegrodą w połowie szerokości. Kolor buk. |
| 5 | szafka wisząca | SW | 75/95/105 | 1 | Szafka wisząca na środki czystości. Dwudrzwiowa, zamykana. Kolor buk. |
| 6 | szafka na maski | So | 120/40/45 | 3 | Drzwiczki żaluzjowe składane na bok. Kolor buk. |
| 7 | szafka na maski | So | 100/40/45 | 1 | Drzwiczki żaluzjowe składane na bok. Kolor buk. |
| 8 | stół | Sw3 | 50/50/73 | 1 | Stół pod kopertownicę. Grubość blatu 24 mm. Cztery nogi stalowe w kolorze szarum lub aluminium. Konstrukcja podblatowa stalowa. |
| 9 | szafka kominowa(M poradnia) | SK | 35/40/197 | 1 | Szafka na nóżkach, dwie pary drzwi frontowych (prawe, dolne i górne) MDF biały lakierowany - zaokrąglone, korpus MDF biały laminowany. Uchwyty i budowa jak meble istniejące. Wewnątrz cztery półki ze światłem 4 x 35 cm. Mocowanie pleców do ściany. |
| 10 | półka podwieszana(M poradnia) | PP | 60/28/35 | 1 | Półka podwieszona do szafki wiszącej, korpus MDF biały laminowany. Budowa: dwie płyty boczne i płyta dolna |